LAB 2.7

**¿Qué es el NcClient?**

**Es como netmiko, pero en este caso esta librería a mi ver tiene un poco más de soporte además de que es más fácil su uso, igual sirve para la conexión y configuración mediante ssh de varios dispositivos**

**¿cuál es la utilidad de usarlo?**

**Pues comparte la misma que netmiko el poder mandar configuración a dispositivos de manera remota, esto realmente es muy practico ya que no es totalmente necesario estar en la empresa para poder configurar algo**

**¿Qué configuración tendríamos que utilizar?**

**Para esta librería se necesitan varios recursos como net\_connect que es para indicar los parámetros que se tienen que agregar para acceder al dispositivo como usuario, contraseña, ip y puerto, esa sería la configuración inicial.**

**Con esta librería al igual que con netmiko puedes mandar todo tipo de configuración al router**